#/etc/ppp/peers/gprsdial
# This is pppd script for China Mobile, used SIMCOM SIM7100 Module
# Usage: root>pppd call gprs
#Interface should be used is the interface which connects physics interface of SIM7100 Module.
/dev/ttyUSB0
115200
crtscts
modem
noauth
debug
nodetach
#hide-password
usepeerdns
noipdefault
#defaultroute
#user "cmnet"
user "3gnet"
0.0.0.0:0.0.0.0
#ipcp-accept-local
#ipcp-accept-remote
#lcp-echo-failure 12
#lcp-echo-interval 3
#noccp
#novj
#novjccomp
#persist
connect '/root/ppp/chat -s -v -f /etc/ppp/gprs-connect-chat'
#disconnect '/bin/chat -v -f /etc/ppp/gprs-disconnect-chat'
