# Brain Boxes BL-620 Bluetooth Adapter
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="Brain Boxes", ATTRS{prod_id2}=="Bluetooth PC Card", ENV{HCIOPTS}="bboxes", RUN+="bluetooth_serial"

# Xircom CreditCard Bluetooth Adapter
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="Xircom", ATTRS{prod_id3}=="CBT", ENV{HCIOPTS}="xircom", RUN+="bluetooth_serial"

# Xircom RealPort2 Bluetooth Adapter
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="Xircom", ATTRS{prod_id3}=="CBT", ENV{HCIOPTS}="xircom", RUN+="bluetooth_serial"

# IBM Bluetooth PC Card II
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="IBM", ATTRS{prod_id2}=="Bluetooth PC Card II", ENV{HCIOPTS}="tdk", RUN+="bluetooth_serial"

# TDK Bluetooth PC Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="TDK", ATTRS{prod_id2}=="Bluetooth PC Card II", ENV{HCIOPTS}="tdk", RUN+="bluetooth_serial"

# AmbiCom BT2000C Bluetooth PC/CF Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="AmbiCom BT2000C", ATTRS{prod_id2}=="Bluetooth PC/CF Card", ENV{HCIOPTS}="bt2000c", RUN+="bluetooth_serial"

# COM One Platinium Bluetooth PC Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="COM1 SA", ATTRS{prod_id2}=="MC310 CARD", ENV{HCIOPTS}="comone", RUN+="bluetooth_serial"

# Sphinx PICO Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="SPHINX", ATTRS{prod_id2}=="BT-CARD", ENV{HCIOPTS}="picocard", RUN+="bluetooth_serial"

# H-Soft blue+Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="H-Soft", ATTRS{prod_id2}=="Blue+CARD", ENV{HCIOPTS}="$sysfs{manf_id},$sysfs{card_id}", RUN+="bluetooth_serial"

# Compaq iPAQ Bluetooth Sleeve, Belkin F8T020, any other muppet who used an OXCF950 and didn't bother to program it appropriately.
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="CF CARD", ATTRS{prod_id2}=="GENERIC", ENV{HCIOPTS}="$sysfs{manf_id},$sysfs{card_id}", RUN+="bluetooth_serial"

# Zoom Bluetooth Card and Sitecom CN-504 Card
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="PCMCIA", ATTRS{prod_id2}=="Bluetooth Card", ENV{HCIOPTS}="zoom", RUN+="bluetooth_serial"

# CC&C BT0100M
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="pcmcia", ATTRS{prod_id1}=="Bluetooth BT0100M", ENV{HCIOPTS}="bcsp 115200", RUN+="bluetooth_serial"
